

*Дополнение к настройке принтеров ЛеоКАС*

Если принтер в диспетчере устройств отображается вот так:




то делаем следующие шаги:


1. Качаем драйвер на STM 32
2. Разархивируем, получаем папку




В ней есть два exe файла под 32 и 64 битную винду.

1. Мы запускаем VCP\_V1.3.1\_Setup.exe





Ждем окончание установки и получаем сообщение




После этого, идем в диспетчер устройств виндовс и смотрим на каком порту появился STM


В моем случае, это COM14. У вас может быть любой другой.




Если у вас он появился до COM8, следующие шаги можно пропустить. Если же после COM8, то нам необходимо переименовать COM14 на COM до 8-го.



1. Жмем правой кнопкой мыши, нажимаем свойства




1. Далее, Дополнительно




1. Переименовываем, например в COM3


Получаем STM на COM3, если осталось без изменений, жмем обновить конфигурацию оборудования.




1. Теперь приступаем к установке драйвера Aclas driver




1. Галочку на USB драйвер **НЕ СТАВИМ!!!**




1. Выбираем пункт COM порт и выбираем наш COM3




1. Заканчиваем установку драйвера.
2. Заходим в папку принтеры и факсы, если все сделали правильно, то должен отобразиться принтер Aclas printer



1. Далее свойства принтера, пробная печать. Должен распечатать пробную печать.





1. Далее применить инструкцию по настройке принтера в диспетчере.