Ми працюємо NFC модулями



ACR1252 (Чорний) ACR122 (білий)

Дальність зчитування карти до 10мм.

Різниця в модулях в швидкості обробки інформації

ACR1252 (Чорний) – зчитує карту за 1,5 – 2 секунди

ACR122 (білий) – зчитує карту за 3 – 5 секунд.

Якщо підчас зчитування карти: карту прибрати, появляться перешкоди, карта зсунеться… То зчитати карту не вийде – про, що буде повідомлення в ПО.

Тому, рекомендуємо **використовувати ACR1252 (Чорний) NFC рідер.**

Він швидше це робить.

Рідер зчитує карту не всією площею, а тільки половина (там де антена)

Протилежна сторона від світлодіода.



Якщо розібрати модуль то це видно




**Рекомендація по кріпленню**

Щоб модуль краще працював краще його розібрати і встановити за оргсклом чи пластмасою (метал створює перешкоди) і значок NFC щоб був на антені.

Розбирається він дуже просто достатньо відкрутити 4 болти – знаходяться під резинками.





Якщо використовуєте металеву рамку для кріплення

Краще зробити пластикову накладку (щоб вирівняти площину металу і рідера) з подібним написом.

