**+ 24V.**

**-24V.**