**Настройка кириллицы на принтере Custom TG 2480.**

⦁ Отключить питание принтера.

⦁ Нажать и удерживать в нажатом положении кнопку FEED.

⦁ Включить питание принтера.

⦁ Когда начнет печатать, кнопку отпустить.

⦁ Принтер распечатает свои внутренние настройки. (Printer setup)

⦁ Нам необходимо изменить пункт Code Table PC437 на PC866. Для этого используем кнопку FEED.

⦁ Длинное нажатие (2сек) переходит к следующему параметру, короткое нажатие на кнопку FEED меняет параметр на другое значение.

⦁ Итак, удерживаем 2 сек. кнопку FEED, отпускаем и принтер печатает нам первую строчку из настроек принтера Baut rate.

⦁ Повторяем эту операцию (длинное нажатие) пока не дойдем до пункта Code Table PC437.

⦁ Как дошли до этого пункта, теперь короткими нажатиями меняем кодовую таблицу. Нужно будет сделать 7 коротких нажатий.

⦁ Как только установится параметр Code Table PC866, делаем длинное нажатие и переходим к следующему параметру.

⦁ Продолжаем длинными нажатиями перелистывать параметры до конца. В результате должен распечататься такой же Printer setup как в начале, но с измененной кодовой таблицей Code Table PC866.

⦁ После этого перегружаем диспетчер и проверяем тестовую печать принтера.

