Настройка кириллицы на принтере Custom TG 2480.

1. Отключить питание принтера.
2. Нажать и удерживать в нажатом положении кнопку FEED.
3. Включить питание принтера.
4. Когда начнет печатать, кнопку отпустить.
5. Принтер распечатает свои внутренние настройки. (Printer setup)
6. Нам необходимо изменить пункт Code Table PC437 на PC866. Для этого используем кнопку FEED.
7. Длинное нажатие (2сек) переходит к следующему параметру, короткое нажатие на кнопку FEED меняет параметр на другое значение.
8. Итак, удерживаем 2 сек. кнопку FEED, отпускаем и принтер печатает нам первую строчку из настроек принтера Baut rate.
9. Повторяем эту операцию (длинное нажатие) пока не дойдем до пункта Code Table PC437.
10. Как дошли до этого пункта, теперь короткими нажатиями меняем кодовую таблицу. Нужно будет сделать 7 коротких нажатий.
11. Как только установится параметр Code Table PC866, делаем длинное нажатие и переходим к следующему параметру.
12. Продолжаем длинными нажатиями перелистывать параметры до конца. В результате должен распечататься такой же Printer setup как в начале, но с измененной кодовой таблицей Code Table PC866.
13. После этого перегружаем диспетчер и проверяем тестовую печать принтера.
14. 