**Ошибки принтера TG 2480**

**2.4 Статус индикаторов состояния**

Статус индикаторов состояния показывает аппаратное состояние принтера. В приведен-

ной ниже таблице указаны различные сигналы индикаторов и соответствующие им со-

стояния принтера.

**СТАТУС ИНДИКАТОРА** **АППАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИНТЕРА**

-

***OFF*** ПРИНТЕР ВЫКЛЮЧЕН

**ЗЕЛЁНЫЙ**

***ON*** ПРИНТЕР ВКЛЮЧЕН: НЕТ ОШИБОК

**ЗЕЛЁНЫЙ**

***1 x*** ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

***2 x*** ПРЕВЫШЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

***3 x*** ОКОНЧАНИЕ БУМАГИ

***4 x*** НЕКОРРЕКТНЫЙ ВОЛЬТАЖ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

***5 x*** ОШИБКИ ПРИЕМА ДАННЫХ (ЧЕТНОСТЬ, ОШИБКА ФРЕЙМА, ОШИБКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ)

***6 x*** НЕРАСПОЗНАННАЯ КОМАНДА

***7 x*** ЗАДЕРЖКА ПОЛУЧЕНИЯ КОММАНДЫ

***8 x*** ОТКРЫТА КРЫШКА

***9 x*** ЗАМЯТИЕ БУМАГИ

***10 x*** БУМАГА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

***11 x*** ОШИБКА АВТООТРЕЗЧИКА