## [JCM EB-100, EB-200](http://www.igrotechnics.ru/billacceptors/kupyuropriemniki-jcm-eb-eba-taiko.html" \o "Купюроприемники JCM EB, EBA, Taiko)

**Коды ошибок**. Число обозначает количество вспышек красного светодиода на передней панели.

1 Stacker Full Remove bills from stacker  
2 Stacker Jam Check inside stacker. Check stacker sensor  
3 Transport Path Jam Check near stacker lever  
4 Transport Path Jam Check transport  
5 Motor Speed Error Check for foreign substance on transport. Check operation of motor  
6 Motor Stop Error Check for bills on transport. Check operation of motor  
7 Reserved  
8 Reserved  
9 Reserved  
10 Stacker Door Open Close stacker door  
11 Reserved Reserved  
12 Fraud Error Sensor timing error