## [JCM UBA](http://www.igrotechnics.ru/billacceptors/kupyuropriemnik-jcm-uba.html" \o "Купюроприемник JCM UBA)

### JCM UBA LED Status

### Коды ошибок неисправностей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние светодиодов, количество вспышек** | | **Ошибка** | **Ошибка (англ).** | **Неисправность, Причины, устранение неисправности** |
| Красный | Зеленый |  |  |  |
| х 1 | Вкл | Ошибка загрузочного ПЗУ | Boot ROM error | Смените плату ЦПУ. Смотрите “3-5. How То Remove Circuit Boards”. |
| х 2 | Вкл | 1. Некорректное содержимое внешнего ПЗУ или пустая программа 2. Нет программы во внешнем ПЗУ (флэш-ПЗУ) | 1. Incorrect contents of external ROM or empty program 2. No program in external ROM(Flash ROM) |
| х 3 | Вкл | Внутренняя ошибка ПЗУ | Internal ROM error |
| х 4 | Вкл | Внешняя ошибка ПЗУ | External ROM error |
| X 1 | Выкл | Переполнено устройство (ящик) для хранения принятых банкнот | Stacker Full | Возможно вышла из строя плата датчика положения укладчика. Проверьте все провода и соединения. Замените если необходимо плату датчика положения укладчика / плату ЦПУ. |
| х 2 | Выкл | Ошибка механизма устройства подачи укладчика Заклинивание в транспортном модуле (1) | Stacker pusher mechanism fault Transport Jam (1) | Возможно поврежден мотор укладчика. Если необходимо замените мотор. Возможно вышла из строя плата датчика положения укладчика. Проверьте все провода и соединения. Замените если необходимо плату датчика положения укладчика / плату ЦПУ. Возможно вышел из строя выходной датчик. Проверьте все провода и соединения и замените если необходимо выходной датчик / плату ЦПУ |
| х 3 | Выкл | Заклинивание в транспортном модуле (2) | Transport Jam (2) | Возможно вышел из строя выходной датчик. Проверьте все провода и соединения и замените если необходимо выходной датчик / плату ЦПУ |
| х 4 | Выкл | Неисправность датчика положения укладчика Заклинивание купюроприёмника | Stacker encoder signal fault Acceptor Jam | Возможно вышел из строя датчик положения укладчика. Проверьте призмы на наличие загрязнений или царапин. По чистке призм, смотрите “2-5. Preventive Maintenance”. Возможно вышла из строя нижняя плата сенсоров. Для замены нижней платы сенсоров смотрите”3-5. How to Remove Circuit Boards”. |
| х5 | Выкл | Ошибка скорости транспортного мотора | Transport motor speed error | He определяется состояние датчика положения транспортного мотора. Проверьте все провода и соединения. Возможна вышел из строя мотор/плата ЦПУ. Смените мотор/плату ЦПУ. Смотрите главу й3. Disassembly Instructions”. |
| х б | Выкл | Ошибка транспортного мотора | Transport motor error |  |
| х9 | Выкл | Ошибка модуля защиты против «фишинга» | РВ Unit Error | Возможно вышла из строя плата датчиков РВ/Нижняя плата. Проверьте все провода и соединения. Для смены плат смотрите “3-5. How to Remove Circuit Boards”. |
| х 10 | Выкл | Ошибка укладчика | Stacker Error | Возможно вышла из строя плата датчиков ящика для денег. Проверьте все провода и соединения. Замените если необходимо плату датчиков ящика /плату ЦПУ. |
| х 11 | Выкл | Коммуникационная ошибка интеллектуального ящика для денег (Ошибка 02) | ICB BOX Communication Error (Failure 02) | Проверьте питание (ВКЛ.) платы интеллектуального ящика для денег. Проверьте датчики платы интеллектуального ящика на загрязнение или инородные предметы. |
| х 12 | Выкл | Мошенничество / Ошибка контрольной суммы интелектуального ящика (Ошибка 07) | Cheated / ICB BOX Check Sum Error (Failure 07) | При использовании интеллектуального ящика (ICB Box), произведите его инициализацию. Подробнее о инициализации ящика, смотрите в ”ICB System’s Operation and Maintenance Manual”. |
| х 13 | Выкл | Ошибка соленоида механизма центровки / ICB ящик установлен на другую машину (Ошибка 08) | Centering Mechanism Solenoid Error / ICB BOX installed in another machine (Failure 08) | Возможно вышел из строя соленоид/верхняя плата сенсоров. Проверьте все провода и соединения. Для смены верхней платы сенсоров, смотрите “3-5. How to Remove Circuit Boards”. При использовании ICB ящика, установите ICB ящик в правильную машину или инициализируйте его. Для более детальной информации по инициализации ящика смотрите ”ICB System’s Operation and Maintenance Manual”. |
| х 14 | Выкл | Ошибка механизма центровки / снятие данных с ICB ящика без его инициализации (Ошибка 09) | Centering Mechanism Error/ ICB BOX data retrieved without initialization (Failure 09) | Возможно вышла из строя плата датчиков механизма центровки/плата ЦПУ. Проверьте все провода и соединения. Для замены платы датчиков центрирующего механизма/платы ЦПУ, смотрите ”How to Remove Circuit Boards”. При использовании ICB ящика, произведите его инициализацию. Для более детальной информации по инициализации ящика смотрите ”ICB System’s Operation and Maintenance Manual”. |

### Коды ошибок приема купюры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выкл | х 1 | Ошибка вставления купюры (купюра вставлена с перекосом) | Slant insertion | Вставьте купюру прямо |
| Выкл | х 2 | Ошибка считывания данных магнитного датчика | Magnetic sensor pattern error | Проверьте все линзы на предмет загрязнения или царапин. Для чистки сенсоров смотрите “2-5.Preventive Maintenance”. Возможно неисправна верхняя сенсорная плата. Проверьте все провода и соединения. По замене верхней сенсорной платы смотрите”3-5. How То Remove Circuit Boards”. |
| Выкл | х 3 | При запуске внутри купюроприёмника обнаружена бумага | Paper detected inside acceptor at standby | Удалите бумагу из купюроприёмника и почистите линзы. Смотрите “2-5. Preventive Maintenance”. |
| Выкл | х 4 | Ошибка оптического датчика | Optical sensor error 1 | Возможно неисправны верхняя/нижняя сенсорные платы. Проверьте все провода и соединения. Для замены верхней/нижней сенсорной платы смотрите “3-5. How То Remove Circuit Boards”. |
| Выкл | х 5 | Ошибка транспортировки купюры | Bill feed error | Проверьте все линзы на предмет загрязнения или царапин. Для чистки сенсоров смотрите “2-5.Preventive Maintenance”. |
| Выкл | х 5 | Ошибка транспортировки купюры | Bill feed error | Возможно неисправна верхняя сенсорная плата. Проверьте все провода и соединения. По замене верхней сенсорной платы смотрите”3-5. How То Remove Circuit Boards”. |
| Выкл | х 6 | Ошибка определения номинала купюры | Bill identification error | Удалите бумагу из купюроприёмника и почистите линзы. Смотрите “2-5. Preventive |
| Выкл | х 7 | Ошибка распознавания купюры (ошибка появляется при грязных и сильно поношенных\помятых купюрах) | Optical sensor error 2 | Maintenance”. Возможно неисправны верхняя/нижняя сенсорные платы. Проверьте все провода и соединения. Для замены верхней/нижней |
| Выкл | х 8 | Ошибка уровня оптического сигнала (иногда появляется в следствии сдвоенных или загрязненных купюр. | Optical sensor error 3 | сенсорной платы смотрите “3-5. How То Remove Circuit Boards”. |
| Выкл | х 9 | Купюра запрещена к приёму | Inhibited Bill | Установите правильно ДИП переключатели. Смотрите “1-4. Component Names and Software Specifications” |
| Выкл | х 10 | Вернуть купюру | Return Bill | Получена команда возврата купюры с хост машины |
| Выкл | х 12 | Ошибка транспортировки купюры 2 | Bill Feed Error 2 |  |
| Выкл | X 13 | Ошибка длины купюры | Bill length error | Проверьте все ремни и ролики в транспортном пути. По чистке ремней и роликов смотрите”2-5. Preventive Maintenance”. По замене ремней и роликов смотрите главу “3. Disassembly Instructions”. |
| Выкл | х 14 | Ошибка оптического датчика 4 | Optical sensor error 4 | Удалите бумагу из купюроприёмника и почистите линзы. Смотрите “2-5. Preventive Maintenance”. Возможно неисправны верхняя/нижняя сенсорные платы. Проверьте все провода и соединения. Для замены верхней/нижней сенсорной платы смотрите “3-5. How То Remove Circuit Boards”. |
| Выкл | х 15 | Ошибка оптического датчика 5 | Optical sensor error 5 |