1) В приложении актуальная прошивка для VKP80II-SX 4.54 (see VKP80II-SX_fw_4-54.zip).
2) Прошивка может работать только с фонт-модулем версии 1.10 (см архив cyr-fonts-cp866-standard.zip).
Кирилличная кодовая страница cp866 (код 17) фонт-модуля 1.10 модифицирована до стандартной IBM PC866 и включает в себя 3 буквы украинского алфавита.
3) Там же в архиве лежит прошивка VKP80II 4.20 с также модифицированной кириллицей.

Итого:
- Эти прошивки позволяют использовать принтеры VKP80II-SX и VKP80II без перепрошивки как в России, так и на Украине.

