Инструкция по установке ПО на терминал

Настройка оборудования перед получением сертификата

Добавление сертификата терминала

**Установка ПО на терминал**

1. По нижеуказанной ссылке скачать необходимое ПО - WatchDog, Dispatcher

[http://download.platezhka.com.ua/Dispatcher/Archive/Dispatcher,%20watchdog/](http://download.platezhka.com.ua/Dispatcher/Archive/Dispatcher%2C%20watchdog/)

1. Распаковать архивы WatchDog и Dispatcher в корень диска С: на терминале.

Запускаем файлы:

- WatchDog.application;

- Dispatcher.application.

После установки скопировать ярлык WatchDog.exe (местоположение Пуск ► Все программы ► Feniks») в папку автозагрузки:

Пуск ► Все программы ► Автозагрузка.

Папку автозагрузки можно найти по следующему пути:

"C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp"

**Настройка оборудования**

1. Перед получением сертификата убедитесь, что принтер и купюроприемник определены и успешно проходят тест.
2. Для настройки принтера перейдите в раздел Настройки терминала-вкладка Устройства-Добавить.





После добавления устройства, укажите название принтера, интерфейс подключения или номер СОМ порта, установите флаг использовать менеджер принтеров.



Пример настройки принтера для Сustom VKP80 II с интерфейсом подключения USB



Повторно првоеряем, что в сетевых параметрах статус подключения Active, а принтер и купюроприемник определены и успешно проходят тест.



**Получение сертификата на терминале**

В разделе «Сертификат» нажимаем кнопку «Новий»





- Заполняем все поля -логин, пароль, номер терминала.



Нажимаем ENTER;

- подтверждаем генерацию сертификата для данного терминала;

- после чего Dispatcher сделает автоматическую перезагрузку и начнется автоматическая загрузка сервисов.