

Після встановлення драйверів (встановлюються автоматично), заходимо в програму налаштування



Переходимо в з’єднання. Вибираємо тип облікового запису



І вручну, з клавіатури прописуємо APN і номер

Для кожного оператора свої дані. Нижче приведено дані для кожного оператора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kyivstar контрак | www.kyivstar.net | \*99\*\*\*1# |
| Kyivstar предоплата | www.ab.kyivstar.net | \*99\*\*\*1# |
| Vodafone | internet | \*99\*\*\*1# |
| lifecell | internet | \*99\*\*\*1# |
| Utel | 3g.utel.ua | \*99\*\*\*1# |

Обов’язково натискаємо **зберегти** в самому низу.

Закриваємо програму.

Перезавантажуємо термінал.