


Инструкция по установке в системе Windows 7 принтера Custom KPM

Зайти в диспетчер устройств. Развернуть пункт «Порты (COM и LPT)» и посмотреть какие COM-порты есть на данном ПТКС







Запустить файл KPM216H (2) и запустить установку драйвера нажав «Запустить»




Нажать «Да»




Нажать «Next»




Нажать «Yes»




Нажать «Next»




Нажать «Next»




Выбрать пункт «200 dpi…» и Нажать «Next»




Выбрать пункт «STANDARD…» и Нажать «Next»




Нажать «Next»




Выбрать порт подключения «Com Port»




Выбрать конкретный COM-порт




Открыть настройки COM-порта нажав «Advanced Setting»




Выбрать скорость COM-порт, в данном случае «19200», и нажать «OK»




Убедиться в правильности выбора COM-порта и скорости



Нажать «Install»




Нажать «Next»




Нажать «Next»




Нажать «Close»




Нажать «Finish»




Зайти в меню «Устройства и принтеры», и убедиться , что принтер установился




Кликнуть на принтер правой кнопкой мыши, и выбрать пункт «Просмотр очереди печати». Или кликнуть на принтер левой кнопкой мыши два раза.




Нажать кнопку «Принтер»




Выбрать пункт «Свойства»




Перейти на вкладку «Порты»




При необходимости можно изменить номер COM-порта и его настройки




При необходимости можно изменить скорость COM-порта




Перейти на вкладку «Общие»




Сделать пробную печать




Печать создалась, и через некоторое время должна напечататься тестовая страница



Нажать «Закрыть»




В программе Dispatcher, перейти на вкладку «Пристрої»



Поставить галочку «Використовувати менеджер принтерів»


Выбрать Принтер «WindowsPrinter» и его название.

Поставить галочку «Друкувати текст картинкою». Выбрать шрифт «8».



Перейти на вкладку «Головна»

Нажать кнопку «Пошук принтерів», после нажать на пустом месте и нажать кнопку «Тест»



Должен напечататься тестовый чек