При установке ПОСов просьба проверять наличие бумаги в устройстве, а лучше заклеить датчик что бы избежать ошибок при выполнении Z отчета. В этом случае бумага для работы не нужно и устройство работает корректно.

Конструктивно ПОСы могут отличаться, но датчик находится в практически аналогичном месте и труда его заклеить не составляет.

